**Załącznik Nr 1**

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą **„****Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego w Stegnie”.**

**Zakres robót przewidziany do nadzorowania:**

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę boiska sportowego w Stegnie, budowę budynku zaplecza sportowego, rozbiórkę wału ziemnego, rozbiórkę istniejącego budynku usytuowanego na terenie działek nr 699/3 i 699/4 oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. Nr 691, 699/3 i 699/4 położnych przy ul. Sportowej   
w miejscowości Stegna, gmina Stegna.

W ramach projektowej przebudowy boiska planuje się usunięcie istniejącego wału ziemnego, przesunięcie piłkochwytu wraz z wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej o szer. 30 cm. oraz bramek wraz z tulejami bramkowymi na płycie głównej boiska zgodnie z dokumentacja projektową. Wykonanie nawodnienia boisk wraz z budową własnego ujęcia wody poprzez wykonanie studni wierconej poboru wód podziemnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Przy prowadzeniu prac na terenie boisk oraz wokół nich należy odtworzyć istniejący stan murawy poprzez wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem.

W ramach prac należy rozebrać istniejący budynek wraz z utylizacją materiałów po rozbiórkowych oraz wybudować budynek zaplecza sportowego z obiektów kontenerowych zgodnie z projektem wraz z instalacjami i wyposażeniem.

W ramach zagospodarowania terenu należy usunąć kolidujące pozostałości po ściętych drzewach, wykonać studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem; przepompownie wód deszczowych; studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315- 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową; studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II - głębokość 3 m; studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1600 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II - głębokość 3 m wodomierzowa; sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm; montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej zgodnie z projektem; kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm.; kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm.; kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm; zbiornik na ścieki; montaż skrzynek rozsączających wraz z wykopem i odpowietrzeniem; wykopanie rowów dla kabli wraz z ręcznym ułożeniem kabli w gruncie pod instalacje oświetleniowe, kamery itp.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

***Załącznik Nr 10*** *– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,*

***Załącznik Nr 11*** *– Projekt budowlany,*

***Załącznik Nr12*** *– Przedmiar robót – który traktowany jest pomocniczo.*