*Stegna, dnia 29.01.2021 r.*

IGPN-I.271.28.2020

**Informacja**

**o zapytaniach i odpowiedziach nr 2**

Zamawiający informuje, że do postępowania przetargowego pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy na działce nr 194/1 wpłynęły zapytania. Poniżej treść zapytań i odpowiedzi.

**Pytanie 1**

W przedmiarze kanalizacji deszczowej zewnętrznej jest zbiornik na wody deszczowe V=15 m3 z pompką natomiast wg. projektu jest zbiornik V=120 m3 o wymiarach 8mx5mx3m.

Proszę o podanie który zbiornik przyjąć do kalkulacji.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że do kalkulacji należy ująć zbiornik V= 120 m3 z pompką.

**Pytanie 2**

Proszę o wskazanie sposobu montażu konstrukcji wsporczych instalacjifotowoltaicznej. Przy

montażu konstrukcji wsporczej do elementówkonstrukcyjnych dachu zalecany rozstaw między uchwytami wynosi 0,81,4m - w projektowanym dachu odstępy między dźwigarami  wynoszą

po 3,5m, więc nie jest możliwe spełnienie tego warunku. Natomiast systemydo montowania

bezpośrednio na membranie są przeznaczone tylko dodachów płaskich.

**Odpowiedź 2**

Mocowanie paneli fotowoltaicznych , poprzez system montażowy wykonany z tworzyw sztucznych z zastosowaniem kołnierzy pcv przygrzewanych do pokrycia dachowego.