**Załącznik Nr 1**

**Zakres robót przewidziany do nadzorowania:**

1) Część 1- NZOZ i GOPS w Stegnie:

- wymiana instalacji c.o.

- montaż grzejników płytowych z regulacją temperatury

- monitoring zużycia energii cieplnej

- montaż pomp ciepła z gruntowym wymiennikiem jako źródła ciepła dla instalacji c.o. i c.w.u.

- docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego wraz z wykonaniem podłogi na legarach

- docieplenie dachu nad pomieszczeniami

- naprawa pokrycia dachowego

- wymiana wszystkich okien drewnianych w całym budynku na PCV

- wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na stolarkę energooszczędną

- docieplenie ścian zewnętrznych niedocieplonych od wewnątrz parteru i poddasza użytkowego głównej części budynku

- docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami ogrzewanymi.

- ocieplenie ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami nieogrzewanymi

- ocieplenie ścian zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych

- wymian drzwi pomiędzy pomieszczeniami nieogrzewanymi

- wymiana okien i drzwi w ścianach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych

- ocieplenie stropów pomiędzy pomieszczeniami nieogrzewanymi

- ocieplenie stropodachów i dachów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi

2) Część 2 - NZOZ w Drewnicy

- wymiana instalacji c.o.

- montaż grzejników płytowych z regulacją temperatury.

- monitoring zużycia energii cieplnej.

- montaż pomp ciepła z gruntowym wymiennikiem jako źródła ciepła dla instalacji c.o. i c.w.u.

- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych oraz ścian w strefie cokołowej.

- docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie.

- docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego za pomocą wełny mineralnej wykonanie podłogi na legarach oraz wymianę pokrycia dachowego na blachodachówkę.

- docieplenie podłogi tarasu nad pomieszczeniami ogrzewanymi.

- docieplenie stropu nad wejściem.

- wymiana wszystkich okien w całym budynku na stolarkę PCV (wymiana okien na poddaszu i piwnicy stanowi koszt niekwalifikowalny)

- wymiana drzwi zewnętrznych stalowych na stolarkę energooszczędną.

- docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami ogrzewanymi.

- wymiana dachu.

3) Część 3 - NZOZ i Dom Kultury w Rybinie:

- wymiana instalacji c.o.

- montaż grzejników płytowych z regulacją temperatury.

- monitoring zużycia energii cieplnej.

- montaż pomp ciepła z gruntowym wymiennikiem jako źródła ciepła dla instalacji c.o. i c.w.u.

- docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego oraz wykonanie podłogi na legarach.

- docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami ogrzewanymi.